# `wave` — Read and write WAV files

Código fuente: Lib/wave.py

The `wave` module provides a convenient interface to the Waveform Audio «WAVE» (or «WAV») file format.

The module supports uncompressed PCM and IEEE floating-point WAV formats.

Distinto en la versión 3.12: Support for `WAVE_FORMAT_EXTENSIBLE` headers was added, provided that the extended format is `KSDATAFORMAT_SUBTYPE_PCM`.

Distinto en la versión 3.15: Support for reading and writing `WAVE_FORMAT_IEEE_FLOAT` files was added.

The `wave` module defines the following function and exception:

wave.open(file, mode=None)

  If file is a string, a path-like object or a bytes-like object open the file by that name, otherwise treat it as a file-like object. mode can be:

  `'rb'`

    Modo de solo lectura.

  `'wb'`

    Modo de solo escritura.

  Tenga en cuenta que no permite archivos WAV de lectura/escritura.

  Un mode de `'rb'` retorna un objeto `Wave_read`, mientras que un mode de `'wb'` retorna un objeto `Wave_write`. Si se omite mode y se pasa un objeto similar a un archivo como file, `file.mode` se usa como el valor predeterminado para mode.

  If you pass in a file-like object, the wave object will not close it when its `close()` method is called; it is the caller’s responsibility to close the file object.

  The `open()` function may be used in a `with` statement. When the `with` block completes, the `Wave_read.close()` or `Wave_write.close()` method is called.

  Distinto en la versión 3.4: Se agregó soporte para archivos no encontrados.

  Distinto en la versión 3.15: Added support for path-like objects and bytes-like objects.

exception wave.Error

  Error que se produce cuando algo es imposible porque viola la especificación WAV o alcanza una deficiencia de implementación.

wave.WAVE_FORMAT_PCM

  Format code for uncompressed PCM audio.

wave.WAVE_FORMAT_IEEE_FLOAT

  Format code for IEEE floating-point audio.

wave.WAVE_FORMAT_EXTENSIBLE

  Format code for WAVE extensible headers.

## Los objetos Wave_read

class wave.Wave_read

  Read a WAV file.

  Los objetos Wave_read, tal como lo retorna `open()`, tienen los siguientes métodos:

  close()

    Close the stream if it was opened by `wave`, and make the instance unusable. This is called automatically on object collection.

  getnchannels()

    Retorna el número de canales de audio (`1` para mono, `2` para estéreo).

  getsampwidth()

    Retorna el ancho de la muestra en bytes.

  getframerate()

    Retorna la frecuencia del muestreo.

  getnframes()

    Retorna el número de cuadros del audio.

  getformat()

    Returns the frame format code.

    This is one of `WAVE_FORMAT_PCM`, `WAVE_FORMAT_IEEE_FLOAT`, or `WAVE_FORMAT_EXTENSIBLE`.

    Added in version 3.15.

  getcomptype()

    Retorna el tipo de compresión (`'NONE'` es el único tipo admitido).

  getcompname()

    Versión legible para humanos de `getcomptype()`. Generalmente `'not compressed'` significa `'NONE'`.

  getparams()

    Returns a `namedtuple()` `(nchannels, sampwidth, framerate, nframes, comptype, compname)`, equivalent to output of the `get*()` methods.

  readframes(n)

    Lee y retorna como máximo n cuadros de audio, como un objeto `bytes`.

  rewind()

    Rebobina el puntero del archivo hasta el principio de la secuencia de audio.

  Los dos métodos siguientes definen un término «posición» que es compatible entre ellos y, es dependiente de la implementación.

  setpos(pos)

    Establece el puntero del archivo en la posición especificada.

  tell()

    Retorna la posición actual del puntero del archivo.

## Los objetos Wave_write

class wave.Wave_write

  Write a WAV file.

  Wave_write objects, as returned by `open()`.

  For seekable output streams, the `wave` header will automatically be updated to reflect the number of frames actually written. For unseekable streams, the nframes value must be accurate when the first frame data is written. An accurate nframes value can be achieved either by calling `setnframes()` or `setparams()` with the number of frames that will be written before `close()` is called and then using `writeframesraw()` to write the frame data, or by calling `writeframes()` with all of the frame data to be written. In the latter case `writeframes()` will calculate the number of frames in the data and set nframes accordingly before writing the frame data.

  Distinto en la versión 3.4: Se agregó soporte para archivos no encontrados.

  Wave_write objects have the following methods:

  close()

    Make sure nframes is correct, and close the file if it was opened by `wave`. This method is called upon object collection. It will raise an exception if the output stream is not seekable and nframes does not match the number of frames actually written.

  setnchannels(n)

    Configure el número de canales.

  getnchannels()

    Return the number of channels.

  setsampwidth(n)

    Establezca el ancho de la muestra en n bytes.

    For `WAVE_FORMAT_IEEE_FLOAT`, only 4-byte (32-bit) and 8-byte (64-bit) sample widths are supported.

  getsampwidth()

    Return the sample width in bytes.

  setframerate(n)

    Establezca la velocidad del cuadro en n.

    Distinto en la versión 3.2: Una entrada no-entera para este método se redondea al número entero más cercano.

  getframerate()

    Return the frame rate.

  setnframes(n)

    Establezca el número de cuadros en n. Esto se cambiará más adelante si el número de cuadros realmente escritos es diferente (este intento de actualización levantará un error si no se encuentra la secuencia de salida).

  getnframes()

    Return the number of audio frames written so far.

  setcomptype(type, name)

    Establece el tipo de compresión y la descripción. Por el momento, solo se admite el tipo de compresión `NONE`, lo que significa que no hay compresión.

  getcomptype()

    Return the compression type (`'NONE'`).

  getcompname()

    Return the human-readable compression type name.

  setformat(format)

    Set the frame format code.

    Supported values are `WAVE_FORMAT_PCM` and `WAVE_FORMAT_IEEE_FLOAT`.

    When setting `WAVE_FORMAT_IEEE_FLOAT`, the sample width must be 4 or 8 bytes.

  getformat()

    Return the current frame format code.

    Added in version 3.15.

  setparams(tuple)

    The tuple should be `(nchannels, sampwidth, framerate, nframes, comptype, compname, format)`, with values valid for the `set*()` methods. Sets all parameters.

    For backwards compatibility, a 6-item tuple without format is also accepted and defaults to `WAVE_FORMAT_PCM`.

    For `format=WAVE_FORMAT_IEEE_FLOAT`, sampwidth must be 4 or 8.

  getparams()

    Return a `namedtuple()` `(nchannels, sampwidth, framerate, nframes, comptype, compname)` containing the current output parameters.

  tell()

    Retorna la posición actual en el archivo, con el mismo descargo para los métodos `Wave_read.tell()` y `Wave_read.setpos()`.

  writeframesraw(data)

    Escribe cuadros de audio, sin corregir nframes.

    Distinto en la versión 3.4: Todo bytes-like object ahora es aceptado.

  writeframes(data)

    Escribe cuadros de audio y se asegura de que nframes sea correcto. Levantará un error si no se puede encontrar la secuencia de salida y si el número total de cuadros que se han escrito después de que se haya escrito data no coincide con el valor establecido previamente para nframes.

    Distinto en la versión 3.4: Todo bytes-like object ahora es aceptado.

    Tenga en cuenta que no es válido establecer ningún parámetro después de invocar a `writeframes()` o `writeframesraw()`, y cualquier intento de hacerlo levantará `wave.Error`.

    For `WAVE_FORMAT_IEEE_FLOAT` output, a `fact` chunk is written as required by the WAVE specification for non-PCM formats.