最終更新日時: 2025年07月09日 17時29分52秒 (JST)
Akira Takahashi が更新

履歴 編集

function
<chrono>

# std::chrono::gps_clock::from_utc(C++20)

    template <class Duration>
    static gps_time<common_type_t<Duration, seconds>>
      from_utc(const utc_time<Duration>&) noexcept;

## 概要

UTC時間からGPS時間に変換する。

## 戻り値

    return gps_time<common_type_t<Duration, seconds>>{t.time_since_epoch()} - 315964809s;

ここで`315964809`は、システム時間のエポック1970年1月1日とGPS時間のエポック1980年1月6日 (この年の最初の日曜日) との差である秒数に、その間に挿入されたうるう秒である9秒を加算した秒数である。

    315964809s == sys_days{1980y/January/Sunday[1]} - sys_days{1970y/January/1} + 9s

## 例

    #include <iostream>
    #include <chrono>

    namespace chrono = std::chrono;
    using namespace std::chrono_literals;

    int main()
    {
      // ここでは日単位のシステム時間を、秒単位のUTC時間とGPS時間に変換している。
      auto st = chrono::sys_days{2019y/10/24};    // システム時間,日単位
      auto ut = chrono::utc_clock::from_sys(st);  // UTC時間,秒単位
      auto tt = chrono::gps_clock::from_utc(ut);  // GPS時間,秒単位

      // UTC時間のうるう秒に関する情報
      chrono::leap_second_info info = chrono::get_leap_second_info(ut);

      std::cout << st << std::endl;
      std::cout << ut << " UTC" << std::endl;
      std::cout << tt << " GPS" << std::endl;
      std::cout << info.elapsed.count() << std::endl;
    }

### 出力

    2019-10-24
    2019-10-24 00:00:00 UTC
    2019-10-24 00:00:18 GPS
    27

## バージョン

### 言語

- C++20

### 処理系

- Clang: 9.0 ❌
- GCC: 9.2 ❌, 13.1 ✅
- Visual C++: 2019 Update 3 ❌