最終更新日時: 2024年12月16日 17時44分52秒 (JST)
yoh が更新

履歴 編集

class
<chrono>

# std::chrono::gps_clock(C++20)

    namespace std::chrono {
      class gps_clock;
    }

## 概要

`gps_clock`は、GPS時間 (GPST) を表現するためのクロックである。この時刻系は、カーナビや携帯端末などで使用される。

GPS時間ではうるう秒 (leap second) 補正が行われないため、2017年1月1日以降～2024年現在ではUTC (世界協定時) よりも18秒進んだ時間をとる。 つまり 2024-01-01 00:00:18 GPS と 2024-01-01 00:00:00 UTC は等価である。

このクラスの`now()`静的メンバ関数は、標準では`noexcept(false)`である。実装が`noexcept(true)`である保証をしない限り、このクラスはTrivialClock要件を満たさない。

### エポック

クロックごとの初期時間 (内部的にカウンタがあれば値ゼロ) をエポックと呼ぶ。

`gps_clock`のエポックは、1980年1月6日 (同年の最初の日曜日) 0時0分0秒である。

### うるう秒の扱い

`gps_clock`ではうるう秒は考慮されず、UTCに対してうるう秒分だけ時間がシフトする。そのため、UTCに正のうるう秒が挿入されるたびに、UTC時間はGPS時間よりも1秒ずつ遅れていく。

同じくうるう秒を考慮しないTAI時間に対してGPS時間は19秒遅れており、このずれは時間が経過しても変わらない。これはTAI時間のエポックが`1958y/January/1`、GPS時間のエポックが`1980y/January/Sunday[1]`であるが、1958年から1970年までのオフセットが10秒と、1970年から1980年までに挿入されたうるう秒が9秒あるためだ。 (1970年はTAI時間が定められた年である。)

## メンバ関数

### 静的メンバ関数

名前 | 説明 | 対応バージョン
--- | --- | ---
`now` | 現在日時を取得する | C++20
`to_utc` | GPS時間からUTC時間へ変換する | C++20
`from_utc` | UTC時間からGPS時間へ変換する | C++20

## メンバ型

名前 | 説明 | 対応バージョン
--- | --- | ---
`rep` | 時間間隔の内部表現となる符号付き算術型。具体的な型は未規定 | C++20
`period` | 時間の周期を表す`ratio`型 `ratio<unspecified, unspecified>` | C++20
`duration` | 時間間隔の型 `duration<rep, period>` | C++20
`time_point` | 時間の一点を指す型 `time_point<utc_clock>` | C++20

## メンバ定数

名前 | 説明 | 対応バージョン
--- | --- | ---
`static constexpr bool is_steady` | 逆行しないクロックかどうかを表す`bool`値。値は未規定。 | C++20

## 例

### 例1: 現在GPS時間

    #include <iostream>
    #include <chrono>

    namespace chrono = std::chrono;

    int main()
    {
      chrono::gps_clock::time_point tp = chrono::gps_clock::now();
      std::cout << tp << std::endl;
    }

#### 出力例

    2019-10-24 11:15:37.493236171

### 例2: うるう秒の影響

    #include <iostream>
    #include <chrono>

    namespace chrono = std::chrono;
    using namespace std::literals::chrono_literals;

    int main() {
      auto utc_tp = chrono::utc_clock::from_sys(chrono::sys_days{2024y/1/1});
      auto gps_tp = chrono::gps_clock::from_utc(utc_tp);
      std::cout << utc_tp << " UTC" << std::endl;
      std::cout << gps_tp << " GPS" << std::endl;
    }

#### 出力

    2024-01-01 00:00:00 UTC
    2024-01-01 00:00:18 GPS

## バージョン

### 言語

- C++20

### 処理系

- Clang: 9.0 ❌
- GCC: 9.2 ❌, 13.2 ✅
- Visual C++: 2019 Update 3 ❌

## 参照

- 全地球測位システム GPS - 暦Wiki
- LWG Issue 3359. `<chrono>` leap second support should allow for negative leap seconds