ethtool
===

显示或修改以太网卡的配置信息

## 补充说明

ethtool命令用于获取以太网卡的配置信息，或者修改这些配置。这个命令比较复杂，功能特别多。

###  语法

```shell
ethtool [ -a | -c | -g | -i | -d | -k | -r | -S |] ethX
ethtool [-A] ethX [autoneg on|off] [rx on|off] [tx on|off]
ethtool [-C] ethX [adaptive-rx on|off] [adaptive-tx on|off] [rx-usecs N] [rx-frames N] [rx-usecs-irq N] [rx-frames-irq N] [tx-usecs N] [tx-frames N] [tx-usecs-irq N] [tx-frames-irq N] [stats-block-usecs N][pkt-rate-low N][rx-usecs-low N] [rx-frames-low N] [tx-usecs-low N] [tx-frames-lowN] [pkt-rate-high N] [rx-usecs-high N] [rx-frames-high N] [tx-usecs-high N] [tx-frames-high N] [sample-interval N]
ethtool [-G] ethX [rx N] [rx-mini N] [rx-jumbo N] [tx N]
ethtool [-e] ethX [raw on|off] [offset N] [length N]
ethtool [-E] ethX [magic N] [offset N] [value N]
ethtool [-K] ethX [rx on|off] [tx on|off] [sg on|off] [tso on|off]
ethtool [-p] ethX [N]
ethtool [-t] ethX [offline|online]
ethtool [-s] ethX [speed 10|100|1000] [duplex half|full] [autoneg on|off] [port tp|aui|bnc|mii] [phyad N] [xcvr internal|external]
[wol p|u|m|b|a|g|s|d...] [sopass xx:yy:zz:aa:bb:cc] [msglvl N]
```

###  选项

```shell
-a 查看网卡中 接收模块RX、发送模块TX和Autonegotiate模块的状态：启动on 或 停用off。
-A 修改网卡中 接收模块RX、发送模块TX和Autonegotiate模块的状态：启动on 或 停用off。
-c display the Coalesce information of the specified ethernet card。
-C Change the Coalesce setting of the specified ethernet card。
-g Display the rx/tx ring parameter information of the specified ethernet card。
-G change the rx/tx ring setting of the specified ethernet card。
-i 显示网卡驱动的信息，如驱动的名称、版本等。
-d 显示register dump信息, 部分网卡驱动不支持该选项。
-e 显示EEPROM dump信息，部分网卡驱动不支持该选项。
-E 修改网卡EEPROM byte。
-k 显示网卡Offload参数的状态：on 或 off，包括rx-checksumming、tx-checksumming等。
-K 修改网卡Offload参数的状态。
-p 用于区别不同ethX对应网卡的物理位置，常用的方法是使网卡port上的led不断的闪；N指示了网卡闪的持续时间，以秒为单位。
-r 如果auto-negotiation模块的状态为on，则restarts auto-negotiation。
-S 显示NIC- and driver-specific 的统计参数，如网卡接收/发送的字节数、接收/发送的广播包个数等。
-t 让网卡执行自我检测，有两种模式：offline or online。
-s 修改网卡的部分配置，包括网卡速度、单工/全双工模式、mac地址等。
```

###  数据来源

Ethtool命令显示的信息来源于网卡驱动层，即TCP/ip协议的链路层。该命令在Linux内核中实现的逻辑层次为：

最重要的结构体`struct ethtool_ops`，该结构体成员为用于显示或修改以太网卡配置的一系列函数指针，见下表中的第二列。

网卡驱动负责实现（部分）这些函数，并将其封装入`ethtool_ops`结构体，为网络核心层提供统一的调用接口。因此，不同的网卡驱动会给应用层返回不同的信息。`Ethtool命令选项`、`struct ethtool_ops成员函数`、`Ethtool命令显示参数的来源`，三者间的对应关系如下表所示：

<table>

<tbody>

<tr>

<th style="width: 100px;">命令选项</th>

<th>struct ethtool_ops成员函数</th>

<th>Ethtool命令显示参数的来源（以网卡驱动BNX2为例）</th>

</tr>

<tr>

<td>无 -s</td>

<td>get_settingsget_wol get_msglevel get_link set_settings set_wol set_msglevel</td>

<td>从网卡寄存器中获得网卡速度等信息，可配置。</td>

</tr>

<tr>

<td>-a -A</td>

<td>get_pauseparam set_pauseparam</td>

<td>从网卡寄存器中获得Autonegotiate/RX/TX模块的状态：on oroff，可配置。</td>

</tr>

<tr>

<td>-c -C</td>

<td>get_coalesceset_coalesce</td>

<td>从网卡寄存器中获得coalescing参数：TX/RX一个数据包后，推迟发生TX/RX中断的时间(us)/数据包个数。—减小该值可以提高网卡的响应时间。 当rx-usecs&rx-frames同时被设为0时，RX中断停止。 当tx-usecs&tx-frames同时被设为0时，TX中断停止。</td>

</tr>

<tr>

<td>-g -G</td>

<td>get_ringparam set_ringparam</td>

<td>除当前TX/RX ring的值（从网卡寄存器中读取得到，可配置）外，其它为网卡bnx2自己固定的信息。</td>

</tr>

<tr>

<td>-k -K</td>

<td>get_rx_csumget_tx_csum get_sg get_tso set_rx_csum set_tx_csum set_sg set_tso</td>

<td>显示信息从保存该状态的变量中读取得到，没有对应的寄存器。因此，TX/RX校验等模块一直处于on状态，实际上是无法修改的。</td>

</tr>

<tr>

<td>-i</td>

<td>get_drvinfo[self_test_count, get_stats_coun,t get_regs_len, get_eeprom_len]</td>

<td>网卡bnx2自己固定的信息，如：  
——————————————————–  
driver: bnx2 version: 1.4.30 firmware-version: 1.8.0.5 bus-info: 0000:09:00.0  
——————————————————–</td>

</tr>

<tr>

<td>-d</td>

<td>get_drvinfoget_regs</td>

<td>不支持，即bnx2中没有实现函数get_regs。</td>

</tr>

<tr>

<td>-e -E</td>

<td>get_eepromset_eeprom</td>

<td>不支持，即bnx2中没有实现函数get_eeprom。</td>

</tr>

<tr>

<td>-r</td>

<td>nway_reset</td>

<td>配置网卡MII_BMCR寄存器，重启Auto negotiation模块。</td>

</tr>

<tr>

<td>-p</td>

<td>phys_id</td>

<td>配置网卡BNX2_EMAC_LED寄存器，实现LED闪功能。</td>

</tr>

<tr>

<td>-t</td>

<td>self_test</td>

<td>通过配置网卡寄存器，逐一测试网卡的硬件模块：registers，memory，loopback，Link stat，interrupt。</td>

</tr>

<tr>

<td>-S</td>

<td>get_ethtool_stats</td>

<td>显示信息来源于网卡驱动中的结构体变量stats_blk。（网卡通过DMA方式，将寄存器BNX2_HC_STATISTICS _ADDR_L和BNX2_HC_STATISTICS_ADDR_H中的数据实时地读取到结构体变量struct statistics_block *stats_blk中。） —显示的数据都是从网卡寄存器中统计得到的，各项的含义需查询网卡（芯片）手册。</td>

</tr>

</tbody>

</table>

由上可见，ethtool命令用于显示/配置网卡硬件（寄存器）。  

###  实例

查看机器上网卡的速度：百兆还是千兆，请输入：

```shell
ethool eth0
```

操作完毕后，输出信息中`Speed:`这一项就指示了网卡的速度。停止网卡的发送模块TX，请输入：

```shell
ethtool -A tx off eth0
```

操作完毕后，可输入`ethtool -a eth0`，查看tx模块是否已被停止。查看网卡eth0采用了何种驱动，请输入：

```shell
ethtool -i eth0
```

操作完毕后，显示 driver: bnx2；version: 1.4.30 等信息。关闭网卡对收到的数据包的校验功能，请输入：

```shell
ethtool -K eth0 rx off
```

操作完毕后，可输入`ethtool –k eth0`，查看校验功能是否已被停止。如果机器上安装了两块网卡，那么eth0对应着哪块网卡呢？输入：

```shell
ethtool -p eth0 10
```

操作完毕后，看哪块网卡的led灯在闪，eth0就对应着哪块网卡。查看网卡，在接收/发送数据时，有没有出错？请输入：

```shell
ethtool –S eth0
```

将千兆网卡的速度降为百兆，请输入：

```shell
ethtool -s eth0 speed 100
```


<!-- Linux命令行搜索引擎：https://jaywcjlove.github.io/linux-command/ -->