uucico
===

UUCP文件传输服务程序。

## 补充说明

**uucico命令** 命令UUCP文件传输服务程序。 uucico是用来处理uucp或uux送到队列的文件传输工具。uucico有两种工作模式：主动模式和附属模式。当在主动模式下时，uucico会调用远端主机；在附属模式下时，uucico则接受远端主机的调用。

### 语法  

```
uucico [-cCDefqvwz][-i<类型>][-I<文件>][-p<连接端口号码>][-][-rl][-s<主机>][-S<主机>][-u<用户>][-x<类型>][--help]
```

### 选项  

```
-c或--quiet 当不执行任何工作时，不要更改记录文件的内容及更新目前的状态。
-C或--ifwork 当有工作要执行时，才调用-s或-S参数所指定主机。
-D或--nodetach 不要与控制终端机离线。
-e或--loop 在附属模式下执行，并且出现要求登入的提示画面。
-f或--force 当执行错误时，不等待任何时间即重新调用主机。
-i<类型>或--stdin<类型> 当使用到标准输入设备时，指定连接端口的类型。
-I<文件>--config<文件> 指定使用的配置文件。
-l或--prompt 出现要求登入的提示画面。
-p<连接端口号码>或-port<连接端口号码> 指定连接端口号码。
-q或--quiet 不要启动uuxqt服务程序。
-r0或--slave 以附属模式启动。
-s<主机>或--system<主机> 调用指定的主机。
-u<用户>或--login<用户> 指定登入的用户帐号，而不允许输入任意的登入帐号。
-v或--version 显示版本信息，并且结束程序。
-w或--wait 在主动模式下，当执行调用动作时，则出现要求登入的提示画面。
-x<类型>或-X<类型>或outgoing-debug<类型> 启动指定的排错模式。
-z或--try-next 当执行不成功时，尝试下一个选择而不结束程序。
--help 显示帮助，并且结束程序。
```

### 实例

使用主动模式启动uucico服务。在命令提示符下直接输入如下命令：

```
uucico-r1
```

提示：该命令一般没有输出。


<!-- Linux命令行搜索引擎：https://jaywcjlove.github.io/linux-command/ -->