hwclock
===

显示与设定硬件时钟

## 补充说明

**hwclock命令** 是一个硬件时钟访问工具，它可以显示当前时间、设置硬件时钟的时间和设置硬件时钟为系统时间，也可设置系统时间为硬件时钟的时间。

在Linux中有硬件时钟与系统时钟等两种时钟。硬件时钟是指主机板上的时钟设备，也就是通常可在BIOS画面设定的时钟。系统时钟则是指kernel中的时钟。当Linux启动时，系统时钟会去读取硬件时钟的设定，之后系统时钟即独立运作。所有Linux相关指令与函数都是读取系统时钟的设定。

### 语法  

```
hwclock(选项)
```

### 选项  

```
--adjust：hwclock每次更改硬件时钟时，都会记录在/etc/adjtime文件中。使用--adjust参数，可使hwclock根据先前的记录来估算硬件时钟的偏差，并用来校正目前的硬件时钟；
--debug：显示hwclock执行时详细的信息；
--directisa：hwclock预设从/dev/rtc设备来存取硬件时钟。若无法存取时，可用此参数直接以I/O指令来存取硬件时钟；
--hctosys：将系统时钟调整为与目前的硬件时钟一致；
--set --date=<日期与时间>：设定硬件时钟；
--show：显示硬件时钟的时间与日期；
--systohc：将硬件时钟调整为与目前的系统时钟一致；
--test：仅测试程序，而不会实际更改硬件时钟；
--utc：若要使用格林威治时间，请加入此参数，hwclock会执行转换的工作；
--version：显示版本信息。
```

### 实例  

设置硬件时间要依赖于操作系统时间，具体方法如下：

```
hwclock –systohc
hwclock --systohc –-utc
```

不加任何参数使用hwclock，可以查看当前的硬件日期和时间。

```
hwclock
```

查看clock文件，确认是否设置了UTC：

```
cat /etc/default/rcS 
UTC=yes
```

在其他一些版本的Linux（如RebHat）中可以这样查看：

```
cat /etc/sysconfig/clock
ZONE="America/Los_Angeles"
UTC=false
ARC=false
```


<!-- Linux命令行搜索引擎：https://jaywcjlove.github.io/linux-command/ -->