iptraf
===

实时地监视网卡流量

## 补充说明

**iptraf命令** 可以实时地监视网卡流量，可以生成网络协议数据包信息、以太网信息、网络节点状态和ip校验和错误等信息。

### 语法  

```shell
iptraf(选项)
```

### 选项  

```shell
-i网络接口：立即在指定网络接口上开启IP流量监视；
-g：立即开始生成网络接口的概要状态信息；
-d网络接口：在指定网络接口上立即开始监视明细的网络流量信息；
-s网络接口：在指定网络接口上立即开始监视TCP和UDP网络流量信息；
-z网络接口：在指定网络接口上显示包计数；
-l网络接口：在指定网络接口上立即开始监视局域网工作站信息；
-t时间：指定iptraf指令监视的时间；
-B；将标注输出重新定向到“/dev/null”，关闭标注输入，将程序作为后台进程运行；
-f：清空所有计数器；
-h：显示帮助信息。
```


<!-- Linux命令行搜索引擎：https://jaywcjlove.github.io/linux-command/ -->